|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kalkdünger aus der** *Gewinnung / Verarbeitung von Kalkstein oder Dolomit*30,6 % Calciumoxid (CaO)1,2 % Magnesiumoxid (MgO)32,45 % bas.- wirks. Bestandteile, bewertet als CaO (Neutralisationswert)**Nettomasse:** ......... kg oder .......... t

|  |  |
| --- | --- |
| **Hersteller:** | **Inverkehrbringer:** |
| *Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH &*  |  | *Zwischenhändler / Vermittler einzutragen* |  |
| *Co. KG* |  |  |  |
| *Hauptstr. 50* |  |  |  |
| *36137 Großenlüder-Müs* |  |  |  |

**Hinweise zur sachgerechten Lagerung und zur sachgerechten Anwendung:**......... 🡨*Vorgaben siehe § 1 Nr. 22 und 23 DüMV,* *z.B. trockene Lagerung gegen Verklumpung und Aushärtung. Bei Feldrandlagerung (keine unmittelbare Bereitstellung; < 1 Woche) ordnungsgemäße Abdeckung gegen Witterungseinflüsse. Lagerung > 6 Monate kann zur Verringerung der Reaktionsfähigkeit im Boden führen. Ausbringung mit maschineller Streueinrichtung nur bis zu gemäßigten Windverhältnissen empfohlen, da sonst mit Abdrift zu rechnen ist.***Weitere Angaben:**Trockensubstanz bei 65,0 %Hinweis:Die Empfehlungen der amtlichen Beratung haben Vorrang. |